第四週 MC、MCR指令的運用

壹、相關知識:

一、MC指令的意思為:主控點開始, MCR指令的意思為:主控點解除。 (手冊P12-25)

二、MC指令的書寫格式,例如MC N0 M100的輸入按鍵為: MC 0 SP M 1 0 0 GO ,其中 N0為巢狀編號, 依序由N0 編至N7,最多8層。呼叫MC時由N0🡺N1🡺…🡺N7順向使用,呼叫MCR時由N7🡺N6🡺…🡺N0逆向使用。而且需要配合一般輔助繼電器M0~M499為「對象元件」做為啟閉點。

三、MC指令佔記憶體3個位址, MCR指令佔2個位址

四、啟動MC指令後,在MC~MCR之間的指令才會被執行。執行MCR後,非自保持的元件還原為復歸狀態。

五、以MC指令書寫,與MPS指令最大的不同是在次母線上都是以LD當開頭,不必每次都要以MRD或MPP呼叫「連接點」,使用上比較方便。

貳、實習項目:

 一、以下階梯圖試分別以MPS指令及MC指令寫成程式,並輸入至PLC驗證之。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MPS指令與MC指令的比較階梯圖.png | 以MPS等指令表達 | 以MC等指令表達 |
| 0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16. | LDMPSANDOUTMRDANDOUTMRDOUTMPPLDORANBOUTLDOUTEND | X0X1Y1X2Y2Y3X3X4Y4X5Y5 | 0.1.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.15.16.17 | LDMCLDOUTLDOUTLDOUTLDOROUTMCRLD OUTEND | X0N0M100X1Y1X2Y2M8000Y3 X3X4Y4N0 X5Y5 |

 輸出結果:

|  |  |
| --- | --- |
| Y1=X0‧X1Y2=X0‧X2Y3=X0 | Y4=(X0‧X3) + (X0‧X4)Y5=X5 |

※注意:用MC/MCR指令書寫時, Y3不能由次母線直接輸出, 可以在Y3的前面串接特殊內部繼電器M8000(常時ON),以符合程式書寫的規定。

二、試將以下指令列表轉化為階梯圖並寫出各Y值的輸出結果, 並以PLC驗證是否正確。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1.4.5.6.7. | LDMCLDOUTANDOUT | X0N0M100X1Y0X2Y1 | 8.9.10.11.12.13.14. | LDMPSOUTLDORANBOUT | X3Y2X4X5Y3 | 15.16.17.18.20.21.22. | MPPANDOUTMCRLDOUTEND | X6Y4N0X7Y5 |

答:

1.階梯圖:

|  |  |
| --- | --- |
| MC指令的階梯圖.png | 輸出結果Y0= X0‧X1Y1= X0‧X1‧X2Y2= X0‧X3Y3= (X0‧X3‧X4) + (X0‧X3‧X5)Y4= X0‧X3‧X6Y5= X7 |

三、試將工配第6題「近接開關控制電機ON/OFF電路」轉化為階梯圖並畫出PLC的外部接線, 請利用MC/MCR 指令轉換為程式, 再輸入PLC驗證是否正確。

ANS:

1.電路圖

|  |
| --- |
| 工配第6題電路圖.png |

2. 外部接線圖:

|  |
| --- |
| 工配第六題PLC外部接線圖.png |

3. 階梯圖及指令列表

|  |  |
| --- | --- |
| 工配第6題階梯圖.png | 指令列表: |
| 0.1.2.3.4.5.8.9.10.11.12.13.14.15.18.19.20.21.22.23.24.25.26.28.30. | LDIOUTLDOUTLDMCLDORANIANDOUTOUTLDMCLDIORANIOUTLDORANIOUTMCRMCREND | Y1Y10X0Y0X1N0M100M1Y1M2X10Y1Y11X2N1M101Y1M1M2M1Y1M2M1M2N1N0 |

4. 動作情形:

a) 通電後MS (Y1) 不動作、GL (Y10)亮。當COS (X1) 置於ON的位置且有磁性物質接近近接開關(PC) (X2)時,MS (Y1)動作且自保持、RL (Y11) 亮,GL (Y10)滅。當再接近一次,MS (Y1) 復歸、RL(Y11)滅、GL (Y10)亮。又再接近一次MS(Y1)又動作且自保持、RL (Y11)亮,GL (Y10)滅,又再接近一次,MS(Y1)又復歸、RL (Y11)滅、GL (Y10)亮,如此反覆…

b) 動作當中,TH-RY(X10)過載跳脫,MS (Y1)復歸、RL滅(Y11)、GL (Y10)亮,BZ(Y0)響。當TH-RY(X10)復歸時BZ(Y0)停響。

參、心得:

一、近接開關(PC)並不是無電壓開關,不可直接接在PLC的輸入點上。本題的解決策略為: 在PLC外部電路串接電力電驛(PR),利用PR的a接點接至PLC的輸入點X2即可達到控制的目的。

二、電力電驛X1及X2在PLC的電路中可由內部輔助繼電器來取代,省掉兩個電驛的成本。

三、電路圖中輸出元件之後還有控制接點,不符合階梯圖的書寫原則,可以將接點移到輸出元件之前。此外為了避免使用不必要的堆疊,階梯圖改寫時可以調整元件位置以達到最佳化。