第六週 計時器的基本運用

壹、相關知識:

一、計時器(Timer) 代號為T○○○,可分為 (手冊P9-10)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 編 號 | 合計 | 計時單位 | 時間設定範圍 | 型 式 |
| T0 ~T199 | 200點 | 100mS | 0.1~3276.7秒 | 一般型 |
| T200~T245 | 46點 | 10mS | 0.01~327.67秒 | 一般型 |
| T246~T249 | 5點 | 1mS | 0.001~32.767秒 | 積算型 |
| T250~T255 | 6點 | 100mS | 0.1~3276.7秒 | 積算型 |
| T256~T511 | 256點 | 1mS | 0.001~32.767秒 | 一般型 |
| 1.以上各型計時器設定值均為1~32767。可直接設定,也可以暫存器(D)間接設定。2. T192~T199為副程式專用計時器。3. 以上全部都是On-Delay 的型式。(通電延遲、斷電瞬間復歸) |

二、一般型計時器線圈通電後開始計時,【計時值】由0開始上數,當數到【設定值】時,計時器的a接點導通,直到線圈斷電計時值才歸零且a接點立刻開路。但是還沒有數到設定值線圈就斷電, 【計時值】立刻歸零,接點當然不會導通。

三、積算型計時器與一般型大致相同,不同的是: 當還沒有數到設定值線圈就斷電, 【計時值】不會歸零而會記憶起來。當線圈再通電時,未數完的計時值會繼續數到【設定值】讓a接點導通。

四、16位元計時器輸出指令佔3個位址。RST指令佔2個位址。

貳、實習項目:

 一.試將下圖的階梯圖轉為程式,並依題意操作,觀察動作的結果。

|  |  |
| --- | --- |
| 各種計時器的測試階梯圖.png |  指令列表: |
| 0.1.2.3.6.9.12.15.16.17.18.19.20. | LDOUTLDOUTOUTOUTOUTLDOUTLDOUTLDOUT | M8013Y17X0T0K50T200K500T246K5000T250K50T0Y0T200Y1T246Y2 | 21.22.23.24.26.28. | LDOUTLDRSTRSTEND | T250Y3X1T246T250 |

 操作步驟:

1. Y17為週期1秒的閃爍輸出,可以當作讀秒用。當X0 ON,試觀察Y0~Y3 多久會ON ?是否與手冊內容相符合?

2. 將X0 OFF掉, Y0~Y3是否全部OFF掉? 當X1 ON/OFF 一次,是否可以將沒有OFF 的輸出切掉?

3. 將X0 ON一次,約2秒便OFF掉,之後再重新ON一次,觀察Y0~Y4 ON的時間為何? 是否同時ON? 為什麼?

|  |  |
| --- | --- |
| 二、 試設計一個 Off-Delay Timer 電路的階梯圖並寫出程式列表。動作要求如時序圖所示: 當X0 ON時,Y1立刻動作,又當X0 OFF時,Y1要等3秒才會復歸。(手冊P9-12) | OFF-DELAY  時序圖.png |

|  |
| --- |
| 答: |
| OFF-DELAY 電路階梯圖.png | 指令列表: |
| 0.1.2.3.4. | LDORANIOUTANI | X0Y1T1Y1X0 | 5.8. | OUTEND | T1K30 |

|  |  |
| --- | --- |
| 三、 試設計一個 On-Off-Delay Timer 電路的階梯圖並寫出程式列表。動作要求如時序圖所示:當X0 ON時,Y1會反覆OFF 3秒、ON 2秒, 當X0 OFF時,Y1立刻OFF。(手冊P9-12) | ON-OFF-DELAY  時序圖一.png |

|  |
| --- |
| 答: |
| ON-OFF-DELAY階梯圖一.png | 指令列表: |
| 0.1.2.5.6. | LDANIOUTLDOUT | X0T2T1K30T1T2K20 | 9.10. | OUTEND | Y1 |

貳、自我測驗:

|  |  |
| --- | --- |
|  一、試設計一個 On-Off-Delay Timer 電路並寫出階梯圖及指令列表。動作要求如時序圖所示:當X0 ON時,Y1會反覆ON 3秒、OFF2秒, 當X0 OFF時,Y1立刻OFF。 | ON-OFF-DELAY  時序圖二.png |

|  |
| --- |
| 答: |
| ON-OFF-DELAY階梯圖二.png | 程式列表: |
| 0.1.2.5.6. | LDANIOUTLDOUT | X0T2T1K30T1T2K20 | 9.10.11.12. | LDANIOUTEND | X0T1Y1 |

|  |
| --- |
| 二、試設計一個電路並寫出階梯圖及指令列表。動作要求如以下的時序圖所示:每當X0=1 ,Y1會執行ON 0.5秒/OFF 0.5秒的輸出3次後停止。停止後再測得X0=1, Y1又會ON/OFF 3次。 |
| 閃爍電路1 時序圖.png |
| 答: |
| 閃爍電路1階梯圖.png | 程式列表: |
| 0.1.2.34. | LDORANIOUTOUT | X0M1T1M1T1K30 | 7.8.9.10. | LDANDOUTEND | M1M8013Y1 |

|  |
| --- |
| 三、試設計一個電路並寫出階梯圖及指令列表。動作要求如時序圖所示: 當X0=1時,Y1 ON 1秒;接著 Y2 ON 2秒; 接著Y3 再 ON 3秒;然後Y1 再 ON 1秒…一直循環,直到X0=0, Y1~Y3皆OFF。(提示: 使用多少個Timer 不受限制) |
| 交替運轉電路1 時序圖.png |
| 答: |
| 交替運轉電路1階梯圖.png | 指令列表: |
| 0.1.4.5.6.9.10.11.14.15.16.19.20.21.22.23.24. | LDMCLDIOUTOUTLDOUTOUTLDOUTOUTLDANIOUTLDANIOUT | X0N0M100T3M1T1K10T1M2T2K20T2M3T3K30M1M2Y1M2M3Y2 | 25.26.27.29. | LDOUTMCREND | M3Y3N0 |

參、心得:

1.一般型計時器計時時間還沒到就切掉,計時值不會被保留,當下次再計時時將由零重新計時。停電保持型在計時當中斷電,計時值將會保留,下次再通電時會將剩下的時間數完,數完後導通,除非執行「RST」指令,否則不會復歸。

2. PLC的Timer 均屬On-Delay Timer 的型式,如果需要Off-Delay 或 On-Off-Delay 的功能, 需要靠設計電路來完成。

3. Timer 的接點為限時接點。瞬時接點可以在輸出時同時輸出一個內部補助繼電器,以繼電器的接點當Timer 的瞬時接點。

4. 比較簡單的機型可能沒有T256~T511 區段的Timer。