20-7 單相感應馬達效率低，規定單相110V馬達不得超過1HP，單相220V馬達不得超過3HP。

20-8 台電對需量用戶簽約如果用電量超過契約容量要罰款，安裝「需量計」以每15分鐘統計一次用電的量做為依據。

20-9 三相三線220V為動力用電，不提供包燈用途。